68p Test performans test sonuçları:

EN 12207 - Hava Geçirgenliği   Sınıf 4    EN 12207 - Air Permeability                   Class 4

EN 12208 - Su Sızdırmazlık   Sınıf 7A     EN 12208 - Watertightness                     Class 7A    (300 Pascal)

EN 12210 - Rüzgar Yüklerine Dayanım    Sınıf C5     EN 12210 - Resistance to Wind Load   Class C5